{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["家具"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"家具","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,3],[2,5,2,8],[9,1,9,2],[11,1,11,2],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["新江南中心家市场调研需求表"]
[]
["序号","图片","名称","规格(mm)","材质说明（颜色要求）","单位","数量","单价（元）","金额（元）"]
[1,null,"文件柜\n（灰白色）","850*400*1800H","1、面料：优质0.6厘冷轧钢板；三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂；\n2、焊接：模具冲压成型、二氧化炭气体保护焊接，焊处无夹渣、气孔、焊瘤无脱焊。","个",24]
[2,null,"双锁铁皮文件柜\n（灰白色）","850*400*1800H","1、面料：优质0.6厘冷轧钢板；三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂；\n2、焊接：模具冲压成型、二氧化炭气体保护焊接，焊处无夹渣、气孔、焊瘤无脱焊。\n不含暗抽","个",4]
[3,null,"物品柜\n（灰白色）","850*400*900H","1、面料：优质0.6厘冷轧钢板；三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂；\n2、焊接：模具冲压成型、二氧化炭气体保护焊接，焊处无夹渣、气孔、焊瘤无脱焊。","个",10]
[4,null,"储物柜\n（灰白色）","850*400*1800H","1、面料：优质0.6厘冷轧钢板；三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂；\n2、焊接：模具冲压成型、二氧化炭气体保护焊接，焊处无夹渣、气孔、焊瘤无脱焊。","个",6]
[5,null,"滑柜药架","800*460*2000H","基材采用优质五金支架，五层滑轨药架。","个",4]
[null,"普通诊室"]
[1,null,"诊桌","1400*600*750H","1、面料：基材为优质环保E1级多层夹板，优质环保三聚腈胺板覆面、板材颜色可选择，采用2mm厚PVC封边。\n2、配件：采用优质静电防锈五金配件。","张",58]
[null,"家具合计：",{"$nulls":6},0]